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АДМИНИСТРАЦИЯ 
СИНЯВИНСКОГО ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ
КИРОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

от «12» мая 2025 года № 237

	Об утверждении плана подготовки Синявинского городского поселения Кировского муниципального района Ленинградской области к отопительному периоду 2025-2026 гг.   


В целях обеспечения своевременной подготовки к отопительному сезону 2025-2026 гг. в соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003             № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», с Федеральным законом от 27.07.2010 № 190-ФЗ «О теплоснабжении», с Приказом Минэнерго России от 13.11.2024 № 2234 «Об утверждении Правил обеспечения готовности к отопительному периоду и Порядка проведения оценки обеспечения готовности к отопительному периоду», руководствуясь Уставом Синявинского городского поселения, ПОСТАНОВЛЯЮ:
1.Утвердить план подготовки Синявинского городского поселения Кировского муниципального района Ленинградской области к отопительному периоду 2025-2026 гг. согласно приложению к настоящему постановлению.
2. Опубликовать настоящее постановление на официальном сайте Синявинского городского поселения в сети Интернет.
3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его размещения на официальном сайте.
4. Контроль исполнения настоящего постановления оставляю за собой.


Глава администрации                                                                         Е.В. Хоменок 




Разослано: сектор УМИ администрации, администрация КМР ЛО, ООО «Ленжилэкслуатация», сайт. 

Приложение
к постановлению администрации
Синявинского городского поселения 
                                                       от 12 мая 2025 года № 237 













ПЛАН ПОДГОТОВКИ СИНЯВИНСКОГО ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ КИРОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
К ОТОПИТЕЛЬНОМУ ПЕРИОДУ 2025-2026 ГГ. 























1. [bookmark: _Toc196385013]Общие сведения о теплоснабжающей и теплопотребляющих организациях Синявинского городского поселения

На территории Синявинского городского поселения Кировского муниципального района Ленинградской области (далее Синявинское городское поселение) осуществляют свою деятельность:
одна теплоснабжающая организация ООО «Ленжилэксплуатация», в ведении которой находится один источник тепловой энергии - автоматизированная газовая котельная и наружные тепловые сети - 5342,5 м, из них: - на балансе муниципального образования - 4617,0 м, на балансе абонентов - 725,5 м, которые являются основой для транспортировки тепла к потребителям. Все эти объекты работают круглосуточно, обеспечивая население Синявинского городского поселения  теплом и ГВС.
	Основным топливом котельной является природный газ высокого давления, резервное топливо отсутствует. Снабжение топливом производится от поселкового газопровода высокого давления через ГРП котельной, откуда газ низкого давления поступает к котлам, вне зависимости от температуры наружного воздуха.
Таблица 1 - Теплопотребляющие организации, которые осуществляют свою деятельность на территории  Синявинского городского поселения:
	№
	Наименование организации
	Территория деятельности

	1.
	ООО «НЕВА-ТРЕЙД»
	г.п. Синявино, МКД по адресам: ул. Кравченко, д. 1,2,10,12, ул.Садовый пер. д. 2



	2.
	 ООО «Управляющая компания Ладога»
	г.п. Синявино, МКД по адресам: ул. Кравченко, 3,4,8,9,13,18,19, Садовый пер. д. 1, ул. Песочная д. 11А, 12, ул. Садовый пер. д. 1Б, 3

	3.
	ТСЖ «Синявинское»
	г.п. Синявино, МКД ул. Кравченко, д. 11


	4.
	ГП Киришское ДРСУ 
	г.п. Синявино, ул. Садовая д. 34

	5.
	Общежитие (МО) 
	г.п. Синявино, ул. Садовая д. 35  

	6.
	МКУ КДЦ «Синявино» 
	г.п. Синявино, ул. Лесная, д.18А  

	7.
	 ИП Комолова 
	г.п. Синявино, ул. Лесная, д. 18 блок Д  

	8.
	 Жители (непосредственный способ управления) 
	г.п. Синявино, МКД ул. Садовая, д. 65

	9.
	Администрация 
	г.п. Синявино, ул. Лесная, д. 18, блок Б,Г


Объекты здравоохранения (1 здание):
-ГБУЗ «Кировская клиническая межрайонная  больница» (амбулатория) адрес: г.п. Синявино, ул. Кравченко, д. 7. 
Объекты образования (3 здания):
МБУ ДО «Синявинская ДШИ» адрес: г.п. Синявино, ул. Садовая, д. 36,
МКОУ «Синявинская СОШ» адрес:  г.п. Синявино, ул. Лесная, д. 17, 
Детский сад адрес: г.п. Синявино, ул. Кравченко, д. 5. 
 
1. [bookmark: _Toc196385014]Анализ прохождения отопительных периодов 2022-2023, 2023-2024, 2024-2025 годов

Отопительные периоды 2022-2023г, 2023-2024, 2024-2025 годов проходили в штатном режиме в соответствии с Федеральным законом от 27.07.2010 №190-ФЗ «О теплоснабжении», Правилами организации теплоснабжения в Российской Федерации, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 08.08.2012 № 808, Правилами подготовки и проведения отопительного сезона в Ленинградской области, утвержденными постановлением Правительства Ленинградской области от 19.06.2008 №177. 
Таблица 2 - Погодные условия и продолжительность подачи теплоснабжения в Синявинском городском поселении 
	Отопительный период
	2022-2023гг.
	2023-2024гг.
	2024-2025гг.

	Продолжительность отопительного периода, дни
	224
	223
	220 (по 12.05.2025)

	Средняя температура наружного воздуха отопительного периода, градус
	+1
	-0,5
	+2



Согласно графикам подключения, в первую очередь тепло ежегодно поступает в объекты социальной инфраструктуры (детский сад, школа, амбулатория). Запуск жилищного фонда на территории Синявинского городского поселения ежегодно проходит в плановом режиме без серьезных аварийных ситуаций.
Все внештатные ситуации, связанные с обеспечением объектов жилищного фонда и социальной сферы электроэнергией, центральным отоплением, горячим и холодным водоснабжением устраняются в нормативные сроки.
Ежегодно после завершения отопительного периода представителями теплоснабжающих и теплопотребляющих организаций, органами местного  самоуправления Синявинского городского поселения проводится анализ прохождения отопительного периода. В соответствии с анализом выявляются проблемные места, на которые необходимо обратить внимание и выделить дополнительное финансирование для обеспечения населения качественными коммунальными услугами. Данный подход позволяет снизить риски возникновения аварийных ситуаций и запланировать денежные средства из местного и областного бюджета.
За отчетный период, с 2022 года по настоящее время возникло 54 аварийных ситуаций, связанных с частичным прекращением теплоснабжения потребителей на срок от 2 до 19 часов, из них:

	2022 г.
	2023 г.
	2024 г.
	2025 г. по н.в.

	19
	21
	22
	4



При прохождении отопительного сезона указанных периодов на территории Синявинского городского поселения возникали отдельные инциденты, в том числе:
- в г.п. Синявино происходило частое отключение электрической энергии (за 2023 г. – 39 отключений, за 2024 г. – 31 отключение, за 2025 г. по 15.05.2025 – 10 отключений), что влекло остановку котельной и снижение качества услуги отопления.
- Частые отключения энергоресурсов снабжающих котельную кратно снижают надежность теплоснабжения.
- Интенсивность замены тепловых сетей ниже, чем интенсивность износа сетей, ежегодный прирост ветхих тепловых сетей составляет 7-12%.
Основной проблемной ситуацией теплоснабжающей организаций является прорыв труб теплоснабжения в связи с высоким износом сетей теплоснабжения Синявинского городского поселения.
Ситуации, сопровождающиеся не однократными разрушениями трубопроводов в 10-50 см., от замененных участков, происходили неоднократно. Использование шовных труб имеет перспективу использования, на период не более 10-15 лет, но в условиях открытых систем теплоснабжения снижается в 2 раза. 
В 2024 году имела место аварийная ситуация на сетях теплоснабжения, произошедшая  25.01.2024 в результате повреждения водовода, Кировск – ПФ «Синявинская» - МО «Синявинское городское поселение» произошло прекращение холодного водоснабжения котельной и поселения Синявино. Восстановление аварии на водоводе продолжалось до 01:00 26.01.2024. 
-с 01:20, того же дня, оператор котельной начал заполнять тепловую сеть до давления 0,2МПа (давление ХВС), при заполнении сети никаких аварийных расходов не наблюдалось. 
- 02:20, был включен в работу СН №2 для достижения параметров в т/сети Р1/Р2- 0,4/0,1 МПа,
-02:30 включен котел №2 для подъема температуры теплоносителя.
-04:30 при температуре Т1/Т2- 40/28֩С, возник сверхнормативный расход теплоносителя, в объеме 7 мᶾ/час, при этом подъем температуры продолжен, по причине длительного простоя и низкой температуры наружного воздуха [-18-22֩ С].
-05:20 в результате выхода теплоносителя на поверхность, определен поврежденный участок (МКД Кравченко д.19), вызвана аварийная бригада, определена циркуляция теплоносителя в МКД, принято решение не отключать поврежденный участок.
- 06:50, при достижении температуры Т1/Т2- 67/48 ֩С, повторно увеличился расход теплоносителя до 25-29мᶾ/час, выявленный участок МКД Кравченко д.19, был отключен, при этом расход продолжал увеличиваться, а давление подпиточной воды снизилось до аварийных значений. 
- 07:00 прибыла аварийная бригада.
-07:10 котельная остановлена, в контрольной тепловой камере отключена часть тепловой сети.
-07: 25 начато заполнение не отключенной части, аварийная бригада приступила в вскрытию поврежденного участка.
-07.45 Закончено заполнение участка т/сети, включен СН№2, включен котел №2., расход теплоносителя менее 2 мᶾ/час.
- 7:55 Отключенная часть сети «разделена» в контрольной камере ТК-7 и начато ее заполнение. 
- 08:10 Закончено заполнение участка т/сети до ТК-7, расход теплоносителя менее 4 мᶾ/час.
- 08:20 при попытке открыт КШ в ТК-7 расход теплоносителя резко растёт, для определения конкретного места повреждения, подпитка аварийного участка настроена на мгновенный расход 15 мᶾ/час. На момент определения аварийного участка без отопления оставались (Д/сад, амбулатория, МКД Кравченко 1,2,3,4,8,19). При вскрытии аварийного участка т/сети на МКД Кравченко д.19, определено повреждение трубопровода прямой магистрали – «раскрытие по шву», применялась шовная труба, трубопровод покрыт коррозией, при этом тепловая изоляция на всем вскрытом участке, в не удовлетворительном состоянии.  
-09:00 выявлено парение на участке тепловой сети между ТК-7 и ТК -8, начата шурфовка.
-10:50 закончен ремонт участка т/с МКД Кравченко д.19, опрессован рабочим давление 0,5 МПА, на расстоянии 30 см, от замененного участка, повторное «раскрытие» трубопровода с утечкой теплоносителя.
-11:15 на месте повторного дефекта установлен аварийный хомут, трубопровод опрессован, возобновлена циркуляция МКД по ул. Кравченко д.19, дом подключен к сети отопления.
- 11:25 определен аварийный участок за ТК-7, место повреждения 10 см от неподвижной опоры трещина 10-15 см по окружности, на трубопроводе Ду 200 мм, изоляция утрачена на 90%, начаты работы по ремонту.
- 16:20 закончены работы по замене участка трубопровода Ду 200 мм, в районе ТК-7, ТК-8, участок опрессован рабочим давлением 0,5 МПА, на отключенной сети восстановлена циркуляция теплоносителя, начато подключение потребителей к сети теплоснабжения.
[bookmark: _GoBack]-17:15 теплоснабжение в поселении восстановлено.
	В целях повышения качества теплоснабжения ежегодно выделяются денежные средства для ремонта сетей теплоснабжения, в том числе с привлечением средств областного бюджета Ленинградской области.
В 2022 году:
- в рамках реализации мероприятий по повышению надежности и энергетической эффективности в системах теплоснабжения в рамках подпрограммы  «Энергетика Ленинградской области», государственной программы Ленинградской области "Обеспечение устойчивого функционирования и развития коммунальной и инженерной инфраструктуры и повышение энергоэффективности в Ленинградской области" выполнен «Ремонт участка магистрального трубопровода теплосети между тепловыми камерами ТК3-ТК4 в г.п. Синявино Кировского района Ленинградской области, в створе МКД № 10 по ул. Кравченко» на сумму 5343802,95 рублей, из них:  4 168 166,30 - средства областного бюджета Ленинградской области, 1 175 636,65 – местный бюджет;
- приобретен аварийный запас труб на сумму 339061,33 – средства местного бюджета;
- приобретен дизель-генератор для котельной на сумму 1938461,25, из них: 1 511 999,78 - средства областного бюджета Ленинградской области, 426 461,47 – местный бюджет.  
В 2023 году:
- приобретен аварийный запас труб на сумму 1253890,68 - средства местного бюджета.
- разработка проектно-сметной документации на подключение дизельного генератора  296 631,22  - средства бюджета Синявинского городского поселения.
В 2024 году: 
- приобретен аварийный запас труб на сумму 436266,25 - средства бюджета Синявинского городского поселения;
- выполнен ремонт теплотрассы по адресу: Ленинградская  область, Кировский район, г.п. Синявино, ул. Садовая, д. 65а на сумму 1741276,24 рублей, из них: 1741200 – средства областного бюджета, 76,24 – средства местного бюджета. 
- приобретен и установлен котел ст. № 3, тип ТТ100 ЭНТРОРОС № 21101-23007866, в эксплуатации с 2025 г.  – средства ООО «Ленжилэксплуатация».
- не состоялся аукцион на выполнение монтажных работ и подключение дизель-генератора, в связи с отсутствием заявок на участие. 
В случае возникновения аварийных ситуаций на внутреннем трубопроводе, проводится замена аварийных участков и производится полный осмотр на всем протяжении магистрального трубопровода. 
По результатам анализа работы системы отопления за отчётные периоды следует отметить стабильную и безотказную работу инженерного оборудования большинства многоквартирных домов. 
Анализ прохождения отопительных периодов 2022-2023 гг., 2023-2024 гг., 2024-2025 гг. показал, что теплоснабжающей и теплопотребляющими организациями Синявинского городского поселения выполняются комплекс работ по обеспечению стабильного функционирования инженерных систем, обеспечивающих теплоснабжение населения. 
В установленные сроки проводился ремонт, наладка, техническое освидетельствование и техническое диагностирование электрического, теплотехнического оборудования, необходимого для надежного и бесперебойного снабжения теплом.

1. Планируемый ремонт инженерных сетей теплоснабжения в Синявинском городском поселении на 2025 год

В рамках развития инфраструктуры в Синявинском городском поселении на 2025 год запланированы мероприятия по ремонту инженерных сетей теплоснабжения.
В бюджете Синявинского городского поселения предусмотрены средства в сумме 4 386 674 руб. на приобретение аварийного запаса труб и материалов. ООО «Ленжилэксплуатация» планирует провести ремонт участка тепловой сети ТК7-ТК8, на котором в 2024 году произошла авария. 
- 1300 110 руб. – средства местного бюджета на подключение дизель-генератора. 
Подключение дизель-генератора к котельной позволит избежать остановки теплоносителя в случае отключения в г.п. Синявино электроснабжения. 
Оснащение котла ст. № 3, тип ТТ100 ЭНТРОРОС № 21101-23007866 новой горелкой  - средства ООО «Ленжилэксплуатация».

1. [bookmark: sub_12]План подготовки отопительного периода:

	№ п/п
	Наименование мероприятий, работ
	Срок исполнения

	1.
	Разработка и утверждение актуализированной схемы теплоснабжения муниципального образования
	до 01.07.2025

	2.
	Проведение рабочего совещания совместно с теплоснабжающими организациями для выработки единого подхода к оценке состояния коммуникаций и тепловых контуров зданий.
	не позднее 01.06.2025

	3.
	Создание комиссии по обеспечению готовности к отопительному периоду
	не позднее 10.06.2025

	4.
	Разработка программы проведения оценки обеспечения готовности к отопительному периоду, содержащей информацию о лицах, подлежащих оценке обеспечения готовности, описание прав и обязанностей членов комиссии, сроки и график проведения оценки готовности и оценочный лист для расчета индекса готовности к отопительному периоду
	до 15.08.2025

	5.
	Размещение комиссией на официальном сайте в сети «Интернет» уведомления о сроках проведения оценки готовности
	Не позднее чем за 20 календарных дней до дня начала оценки готовности

	6.
	Осуществление оценки готовности обеспечения готовности теплоснабжающих организаций, тепло сетевых организаций, потребителей тепловой энергии и управляющих организаций к отопительному периоду
	до 01.11.2025

	7.
	Составление актов оценки обеспечения готовности к отопительному периоду 2025-2026 гг. для потребителей тепловой энергии.
	не позднее 10.09.2025

	8.
	Составление актов оценки обеспечения готовности к отопительному периоду 2025-2026 гг. для теплоснабжающих и теплосетевых организаций
	не позднее 25.10.2025

	9.
	Выдача паспорта обеспечения готовности к отопительному периоду 2025-2026 гг. для потребителей тепловой энергии.
	не позднее 15.09.2025

	10.
	Выдача паспорта обеспечения готовности к отопительному периоду 2025-2026 гг. для теплоснабжающих и теплосетевых организаций
	не позднее 01.11.2025

	11.
	Получение паспорта обеспечения готовности муниципального образования к отопительному периоду 2025-2026 гг.
	не позднее 20.11.2025

	12.
	Опубликование сводной информации о результатах оценки обеспечения готовности с указанием проверяемого лица, уровня готовности и индекса готовности на официальном сайте муниципального образования в сети «Интернет»
	до 01.12.2025
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